
 说 明 文 件
 
致北京信诺递捷运输咨询有限公司：
本公司申请鉴定物品名称为                                                                                                                                                                                   
生产厂家为：                                      
电池的信息：
类型：□锂离子 / □锂金属 / □钠离子；  □电池 或 □电池芯
包装形式：□单独运输电池 / □与设备包装在一起的电池 / □安装在设备中的电池
型号：                  商标：               电池厂家：                          
额定容量：             mAh  额定电压：         V   
电池重量：              克  瓦特小时（或锂金属含量）：          
包装件毛重：        kg （注：单独运输电池时填写，单独运输电池的包装件毛重不得超过30kg。）
包装说明： 
	包装形式
	□ 单独运输
	□ 与设备包装在一起
	□ 内置在设备中

	包装情况
	1 每个外包装件含电池（电池芯）        块。 

2 电池（电池芯）总净重           公斤

3 所有电池（电池芯）均完全封闭于内包装中，且放入坚固硬质的外包装中固定使其不能移动。
	1 驱动设备所需电池（芯）数量为_______块或 套
2 □有 / □无 备用电池（芯）数量为_______块或 套 。
3 每个外包装件：含有       设备，电池（芯）最多        块 或 套,电池（芯）总净重          公斤。
4 为了防止短路，所有电池（芯）均完全封闭于内包装中，并与设备一起放入坚固硬质的外包装中，且设备固定在外包装中不能移动。
	1 设备防意外启动措施：□设备功能设计 / □包装设计 / □其他方式：                  。
2 每个设备内置 电池（芯）       块。
3 每个外包装件 内含      设备，电池（芯）最多为         块，电池（芯）总净重为         公斤。
4 设备已装入坚固的硬质包装中，固定无位移。
5 □有 / □无 备用电池（芯）数量为           块 或 套 。
6 任何一件设备中的锂金属含量，单个电池芯不超过12g，单个电池不超过500g。

	包装性能（锂电池适用）
	每个包装件均具有承受任何取向的1.2米跌落的能力，而不造成电池的损坏、内装物的位移和内装物的释出；且每个包装件均具有承受3米堆码测试的能力，且不会对包装件内电池造成损坏且不降低包装效能。
	每个包装件均具有承受任何取向的1.2米跌落的能力，而不造成电池的损坏、内装物的位移和内装物的释出；且每个包装件均具有承受3米堆码测试的能力，且不会对包装件内电池造成损坏和不降低包装效能
	每个包装件均具有承受3米堆码测试的能力，且不会对包装件内电池造成损坏和不降低包装效能。

	荷电量信息（锂离子电池适用）
	所有锂离子电池（电池芯）在交运时的荷电状态（SoC）均不超过其额定容量的30%。
	本公司已知悉DGR对锂离子电池电量的要求，即推荐锂离子电池芯或电池的荷电状态不超过其额定容量的30%在以下情况下交运。（电池额定瓦特小时<2.7Wh适用）
所有锂离子电池（电池芯）在交运时的荷电状态（SoC）均不超过其额定容量的30%。（电池额定瓦特小时>2.7Wh适用）
	本公司已知悉DGR对锂离子设备电量的要求，即推荐设备在以下情况下交运：
（a）电池芯或电池的荷电状态不超过其额定容量的30%；或
（b）指示的电池容量不超过25%。



所发运电池（电池芯）均已满足下列相关条件：
· 均在质量管理系统控制下生产。
· 不属于因为安全问题被制造商确认为有缺陷或已被损坏的电池，即不属于召回电池（注：因损坏或有缺陷而被召回的电池可能包括但不限于：1.泄漏或已漏气的电池芯或电池；2.运输之前无法做出准确判断的电池芯或电池；3.或收到物理或机械损坏的电池芯或电池。）；也不属于因废弃回收而运输的电池。
· 电池（电池芯）配置有安全排气装置，或其设计本身在正常运输运输条件下可以防止爆裂，并装有防止外部短路的有效措施。
· 每个含有电池芯的电池或多个电池芯并联的锂电池采用有效方法进行装配，以防止在必要时的危险逆向电流（例如：二极管、保险丝等）。

本公司保证实际运输货物中的电池与上述申请鉴定内容完全一致，且真实、准确。如有失实，本公司将承担由此产生的一切法律责任。                                  
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